# :MEASure:DATA:NOISe:MLOCation

Noise Commands

- :MEASure:DATA:NOISe
- :MEASure:DATA:NOISe:FAVorite
- :MEASure:DATA:NOISe:LDETection
- :MEASure:DATA:NOISe:LEVel
- :MEASure:DATA:NOISe:LOCation?
- :MEASure:DATA:NOISe:MLOCation
- :MEASure:DATA:NOISe:OCCurrences
- :MEASure:DATA:NOISe:SOURce
- :MEASure:DATA:NOISe:STATus?
- :MEASure:DATA:NOISe:STATus:DETails?
- :MEASure:DATA:NOISe:STATus:REASon?
- :MEASure:DATA:NOISe:UNITs
- :MEASure:DATA:NOISe:UREFerence:STATe
- :MEASure:DATA:NOISe:UREFerence:VALue

## Command Syntax

    :MEASure:DATA:NOISe:MLOCation <percent>

<percent> is a double from 5% to 95%.

## Query Syntax

    :MEASure:DATA:NOISe:MLOCation?

## Description

Specifies the location within the bit where the `:MEASure:DATA:NOISe` measurement is made. 0% is the beginning of the bit, 50% is the middle of the bit, and 100% is the end of the bit.