# :WMEMory:SNDRatio:LFPDelay

:WMEMory SNDR Setup Commands

- :WMEMory:SNDRatio:FILE:NAME
- :WMEMory:SNDRatio:FILE:RELoad
- :WMEMory:SNDRatio:LFPDelay
- :WMEMory:SNDRatio:LFPLength
- :WMEMory:SNDRatio:NAVerages
- :WMEMory:SNDRatio:PUINterval
- :WMEMory:SNDRatio:RLMStandard
- :WMEMory:SNDRatio:RNComp
- :WMEMory:SNDRatio:RNCValue:LEVel
- :WMEMory:SNDRatio:SAVE
- :WMEMory:SNDRatio:SAVE:FILE
- :WMEMory:SNDRatio:STANdard

## Command Syntax

    :WMEMoryN:SNDRatio:LFPDelay <number_of_UIs>

<number_of_UIs> is an integer.

Where N identifies one of eight {1:8} possible waveform memories. For example, `:WMEMory4`.

## Query Syntax

    :WMEMoryN:SNDRatio:LFPDelay?

## Description

This parameter is used in the filter to compute the linear fit pulse response. It is also a number of unit intervals (UIs). It is sometimes denoted using Dp.

Technology standard test documents typically tell you the value expected to be used for this parameter.