# :MEASure:DATA:DTIerror:TIEFilter:STARt

Data TIE Commands

- :MEASure:DATA:DTIerror
- :MEASure:DATA:DTIerror:EYE
- :MEASure:DATA:DTIerror:FAVorite
- :MEASure:DATA:DTIerror:LOCation?
- :MEASure:DATA:DTIerror:OCCurrences
- :MEASure:DATA:DTIerror:REGion
- :MEASure:DATA:DTIerror:SOURce
- :MEASure:DATA:DTIerror:STATus?
- :MEASure:DATA:DTIerror:STATus:DETails?
- :MEASure:DATA:DTIerror:STATus:REASon?
- :MEASure:DATA:DTIerror:TIEFilter
- :MEASure:DATA:DTIerror:TIEFilter:DFACtor
- :MEASure:DATA:DTIerror:TIEFilter:SHAPe
- :MEASure:DATA:DTIerror:TIEFilter:STARt
- :MEASure:DATA:DTIerror:TIEFilter:STOP
- :MEASure:DATA:DTIerror:TIEFilter:TYPE
- :MEASure:DATA:DTIerror:UNITs
- :MEASure:DATA:DTIerror:UREFerence:STATe
- :MEASure:DATA:DTIerror:UREFerence:VALue

## Command Syntax

    :MEASure:DATA:DTIerror:TIEFilter:STARt <start_frequency>

<start_frequency> is a double.

## Query Syntax

    :MEASure:DATA:DTIerror:TIEFilter:STARt?

## Description

Specifies the cutoff frequency below which frequencies are filtered out of the TIE measurement.

To specify the filter type, see `:MEASure:DATA:DTIerror:TIEFilter:TYPE`.