# :MEASure:DATA:DTIerror:TIEFilter:TYPE

Data TIE Commands

- :MEASure:DATA:DTIerror
- :MEASure:DATA:DTIerror:EYE
- :MEASure:DATA:DTIerror:FAVorite
- :MEASure:DATA:DTIerror:LOCation?
- :MEASure:DATA:DTIerror:OCCurrences
- :MEASure:DATA:DTIerror:REGion
- :MEASure:DATA:DTIerror:SOURce
- :MEASure:DATA:DTIerror:STATus?
- :MEASure:DATA:DTIerror:STATus:DETails?
- :MEASure:DATA:DTIerror:STATus:REASon?
- :MEASure:DATA:DTIerror:TIEFilter
- :MEASure:DATA:DTIerror:TIEFilter:DFACtor
- :MEASure:DATA:DTIerror:TIEFilter:SHAPe
- :MEASure:DATA:DTIerror:TIEFilter:STARt
- :MEASure:DATA:DTIerror:TIEFilter:STOP
- :MEASure:DATA:DTIerror:TIEFilter:TYPE
- :MEASure:DATA:DTIerror:UNITs
- :MEASure:DATA:DTIerror:UREFerence:STATe
- :MEASure:DATA:DTIerror:UREFerence:VALue

## Command Syntax

    :MEASure:DATA:DTIerror:TIEFilter:TYPE {LPFilter | BPFilter | HPFilter}

## Query Syntax

    :MEASure:DATA:DTIerror:TIEFilter:TYPE?

## Description

For the filter being applied to the TIE measurement, this command selects either a Low-pass, Band-pass, or High-pass filter.

To specify the filter cutoff frequencies, see `:MEASure:DATA:DTIerror:TIEFilter:STARt` and/or `:MEASure:DATA:DTIerror:TIEFilter:STOP`.

To specify the filter shape, see `:MEASure:DATA:DTIerror:TIEFilter:SHAPe`.