# :MEASure:VERTical:PPHRatio:THRatio

Peak-to-Peak at Hit Ratio Commands

- :MEASure:VERTical:PPHRatio
- :MEASure:VERTical:PPHRatio:FAVorite
- :MEASure:VERTical:PPHRatio:LOCation?
- :MEASure:VERTical:PPHRatio:REGion
- :MEASure:VERTical:PPHRatio:SOURce
- :MEASure:VERTical:PPHRatio:STATus?
- :MEASure:VERTical:PPHRatio:STATus:DETails?
- :MEASure:VERTical:PPHRatio:STATus:REASon?
- :MEASure:VERTical:PPHRatio:THRatio
- :MEASure:VERTical:PPHRatio:UNITs
- :MEASure:VERTical:PPHRatio:UREFerence:STATe
- :MEASure:VERTical:PPHRatio:UREFerence:VALue

## Command Syntax

    :MEASure:VERTical:PPHRatio:THRatio <hit_ratio>

<hit_ratio> is a double from 0.0 to 0.1.

## Query Syntax

    :MEASure:VERTical:PPHRatio:THRatio?

## Description

Sets the hit ratio value for the Peak-Peak at Hit Ratio measurement (`:MEASure:VERTical:PPHRatio`). The default hit ratio is 1.0E-2 which is called out in the IEEE 802.3cu standard. The minimum value is 0.0. The maximum value is 0.1.