# :MEASure:VERTical:PPHRatio:UREFerence:VALue

Peak-to-Peak at Hit Ratio Commands

- :MEASure:VERTical:PPHRatio
- :MEASure:VERTical:PPHRatio:FAVorite
- :MEASure:VERTical:PPHRatio:LOCation?
- :MEASure:VERTical:PPHRatio:REGion
- :MEASure:VERTical:PPHRatio:SOURce
- :MEASure:VERTical:PPHRatio:STATus?
- :MEASure:VERTical:PPHRatio:STATus:DETails?
- :MEASure:VERTical:PPHRatio:STATus:REASon?
- :MEASure:VERTical:PPHRatio:THRatio
- :MEASure:VERTical:PPHRatio:UNITs
- :MEASure:VERTical:PPHRatio:UREFerence:STATe
- :MEASure:VERTical:PPHRatio:UREFerence:VALue

## Command Syntax

    :MEASure:VERTical:PPHRatio:UREFerence:VALue <time_location>

<time_location> is a double.

## Query Syntax

    :MEASure:VERTical:PPHRatio:UREFerence:VALue?

## Description

When a user-defined horizontal reference location is enabled (see `:MEASure:VERTical:PPHRatio:UREFerence:STATe`), this command specifies its time location with respect to the trigger (t = 0) location.