# :MEASure:DATA:UINTerval:NDRate

Unit Interval Commands

- :MEASure:DATA:UINTerval
- :MEASure:DATA:UINTerval:DWMode
- :MEASure:DATA:UINTerval:FAVorite
- :MEASure:DATA:UINTerval:LOCation?
- :MEASure:DATA:UINTerval:NDRate
- :MEASure:DATA:UINTerval:OCCurrences
- :MEASure:DATA:UINTerval:REGion
- :MEASure:DATA:UINTerval:SOURce
- :MEASure:DATA:UINTerval:STATus?
- :MEASure:DATA:UINTerval:STATus:DETails?
- :MEASure:DATA:UINTerval:STATus:REASon?
- :MEASure:DATA:UINTerval:UREFerence:STATe
- :MEASure:DATA:UINTerval:UREFerence:VALue

## Command Syntax

    :MEASure:DATA:UINTerval:NDRate <nominal_data_rate>

<nominal_data_rate> is a double.

## Query Syntax

    :MEASure:DATA:UINTerval:NDRate?

## Description

Sets the global Nominal Data Rate for clock recovery. This is the baud rate associated with the input waveform.