# :WAVeform:CGRade:XORigin?

:WAVeform CGRade Commands

- :WAVeform:CGRade:ASCii:DATA?
- :WAVeform:CGRade:COLumns?
- :WAVeform:CGRade:INTeger:DATA?
- :WAVeform:CGRade:POINts?
- :WAVeform:CGRade:ROWS?
- :WAVeform:CGRade:STATus?
- :WAVeform:CGRade:STATus:REASon?
- :WAVeform:CGRade:UICount?
- :WAVeform:CGRade:WCOunt?
- :WAVeform:CGRade:XINCrement?
- :WAVeform:CGRade:XML:READ?
- :WAVeform:CGRade:XML:WRITe?
- :WAVeform:CGRade:XORigin?
- :WAVeform:CGRade:YINCrement?
- :WAVeform:CGRade:YORigin?

## Query Syntax

    :WAVeform:CGRade:XORigin?

## Description

Queries the time value at the x-axis origin. The origin for both the y and x axis is located at the lower-left corner of the display graticule. To query the amplitude value at the y-axis origin, use the `:WAVeform:CGRade:YORigin?` query.