# :MEASure:CLOCk:CTIerror:UNITs

Clock TIE Commands

- :MEASure:CLOCk:CTIerror
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:EDIRection
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:FAVorite
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:LOCation?
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:OCCurrences
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:REGion
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:SOURce
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:STATus?
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:STATus:DETails?
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:STATus:REASon?
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:TIEFilter
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:TIEFilter:DFACtor
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:TIEFilter:SHAPe
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:TIEFilter:STARt
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:TIEFilter:STOP
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:TIEFilter:TYPE
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:UNITs
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:UREFerence:STATe
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:UREFerence:VALue

## Command Syntax

    :MEASure:CLOCk:CTIerror:UNITs  {SECond | UINTerval}

## Query Syntax

    :MEASure:CLOCk:CTIerror:UNITs?

## Description

Selects the units for the Data TIE measurement (`:MEASure:CLOCk:CTIerror`) which can be either Second or Unit Interval.