# :MEASure:JITTer:NOISe:EHEight:EYE

Noise Eye Height Commands

- :MEASure:JITTer:NOISe:EHEight?
- :MEASure:JITTer:NOISe:EHEight:EYE
- :MEASure:JITTer:NOISe:EHEight:STATus?
- :MEASure:JITTer:NOISe:EHEight:STATus:DETails?
- :MEASure:JITTer:NOISe:EHEight:STATus:REASon?

## Command Syntax

    :MEASure:JITTerN:NOISe:EHEight:EYE {EYE0}

Where N identifies one of four possible jitter/noise analyses {1:4}. For example, `JITTer4`.

## Query Syntax

    :MEASure:JITTerN:NOISe:EHEight:EYE?

## Description

This command specifies the eye for which the measurement value is returned. With NRZ signals, there is one eye only, `EYE0`.