# :MEASure:DATA:UUINterval:NDRate

UI-UI Commands

- :MEASure:DATA:UUINterval
- :MEASure:DATA:UUINterval:DWMode
- :MEASure:DATA:UUINterval:FAVorite
- :MEASure:DATA:UUINterval:LOCation?
- :MEASure:DATA:UUINterval:NDRate
- :MEASure:DATA:UUINterval:NUINtervals
- :MEASure:DATA:UUINterval:OCCurrences
- :MEASure:DATA:UUINterval:REGion
- :MEASure:DATA:UUINterval:SOURce
- :MEASure:DATA:UUINterval:STATus?
- :MEASure:DATA:UUINterval:STATus:DETails?
- :MEASure:DATA:UUINterval:STATus:REASon?
- :MEASure:DATA:UUINterval:UREFerence:STATe
- :MEASure:DATA:UUINterval:UREFerence:VALue

## Command Syntax

    :MEASure:DATA:UUINterval:NDRate <nominal_data_rate>

<nominal_data_rate> is a double.

## Query Syntax

    :MEASure:DATA:UUINterval:NDRate?

## Description

Sets the global Nominal Data Rate for clock recovery. This is the baud rate associated with the input waveform.