# :MEASure:CLOCk:CTIerror:UREFerence:VALue

Clock TIE Commands

- :MEASure:CLOCk:CTIerror
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:EDIRection
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:FAVorite
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:LOCation?
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:OCCurrences
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:REGion
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:SOURce
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:STATus?
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:STATus:DETails?
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:STATus:REASon?
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:TIEFilter
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:TIEFilter:DFACtor
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:TIEFilter:SHAPe
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:TIEFilter:STARt
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:TIEFilter:STOP
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:TIEFilter:TYPE
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:UNITs
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:UREFerence:STATe
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:UREFerence:VALue

## Command Syntax

    :MEASure:CLOCk:CTIerror:UREFerence:VALue <time_location>

<time_location> is a double.

## Query Syntax

    :MEASure:CLOCk:CTIerror:UREFerence:VALue?

## Description

When a user-defined horizontal reference location is enabled (see `:MEASure:CLOCk:CTIerror:UREFerence:STATe`), this command specifies its time location with respect to the trigger (t = 0) location.