# :MEASure:EYE:PAM:ELEVel:EYE

Eye Level Commands

- :MEASure:EYE:PAM:ELEVel
- :MEASure:EYE:PAM:ELEVel:EYE
- :MEASure:EYE:PAM:ELEVel:FAVorite
- :MEASure:EYE:PAM:ELEVel:LOCation?
- :MEASure:EYE:PAM:ELEVel:SOURce
- :MEASure:EYE:PAM:ELEVel:STATus?
- :MEASure:EYE:PAM:ELEVel:STATus:DETails?
- :MEASure:EYE:PAM:ELEVel:STATus:REASon?

## Command Syntax

    :MEASure:EYE:PAM:ELEVel:EYE {EYE0 | EYE1 | EYE2}

## Description

This command allows you to select an eye on PAM signals on which to perform the `:MEASure:EYE:PAM:ELEVel` measurement. For NRZ signals, the argument `EYE0` is automatically selected and cannot be changed. If you experience difficulties measuring a PAM signal, confirm that the signal-type setting is set appropriately using the `:CHANnel:SIGNal:TYPE` command.

NRZ Waveform
PAM3 Waveform
PAM4 Waveform