# :TRIGger:DELay:EDELay:COUNt

:TRIGger Edge Then Edge Commands

- :TRIGger:DELay:ARM:SLOPe
- :TRIGger:DELay:ARM:SOURce
- :TRIGger:DELay:EDELay:COUNt
- :TRIGger:DELay:EDELay:SLOPe
- :TRIGger:DELay:EDELay:SOURce
- :TRIGger:DELay:MODE
- :TRIGger:DELay:TDELay:TIME
- :TRIGger:DELay:TRIGger:SLOPe
- :TRIGger:DELay:TRIGger:SOURce

## Command Syntax

    :TRIGger:DELay:EDELay:COUNt  <occurrences>

<occurrences> is an int.

## Query Syntax

    :TRIGger:DELay:EDELay:COUNt?

## Description

In the Edge Then Edge trigger mode (see `:TRIGger:MODE`), when Delaying By Event (see `:TRIGger:DELay:MODE`), this command specifies the number of occurrences of the specified edge event that will qualify the delay.

An occurrence count of zero results in a two-edge trigger (on the arm and trigger sources) with no intervening edges.