# :MEASure:CLOCk:CTIerror:TIEFilter:STARt

Clock TIE Commands

- :MEASure:CLOCk:CTIerror
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:EDIRection
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:FAVorite
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:LOCation?
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:OCCurrences
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:REGion
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:SOURce
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:STATus?
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:STATus:DETails?
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:STATus:REASon?
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:TIEFilter
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:TIEFilter:DFACtor
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:TIEFilter:SHAPe
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:TIEFilter:STARt
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:TIEFilter:STOP
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:TIEFilter:TYPE
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:UNITs
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:UREFerence:STATe
- :MEASure:CLOCk:CTIerror:UREFerence:VALue

## Command Syntax

    :MEASure:CLOCk:CTIerror:TIEFilter:STARt <start_frequency>

<start_frequency> is a double.

## Query Syntax

    :MEASure:CLOCk:CTIerror:TIEFilter:STARt?

## Description

Specifies the cutoff frequency below which frequencies are filtered out of the TIE measurement.

To specify the filter type, see `:MEASure:CLOCk:CTIerror:TIEFilter:TYPE`.