# :FUNCtion:PARameters:DEPort:BSPan?

DeEmbed (4 port, 1 source) Parameters Commands

- :FUNCtion:PARameters:DEPort:ALIGn
- :FUNCtion:PARameters:DEPort:BANDwidth
- :FUNCtion:PARameters:DEPort:BLIMit
- :FUNCtion:PARameters:DEPort:BSPan?
- :FUNCtion:PARameters:DEPort:CFRequency
- :FUNCtion:PARameters:DEPort:DRESult
- :FUNCtion:PARameters:DEPort:FNAMe
- :FUNCtion:PARameters:DEPort:IMPulse
- :FUNCtion:PARameters:DEPort:MEASsim
- :FUNCtion:PARameters:DEPort:RCORr
- :FUNCtion:PARameters:DEPort:RESolution
- :FUNCtion:PARameters:DEPort:SPAN
- :FUNCtion:PARameters:DEPort:STEP

## Query Syntax

    :FUNCtionN:PARameters:DEPort:BSPan?

Where N identifies one of up to 64 possible operators {1:64} that can be defined as part of a math function. The operators are numbered in the order that they were originally added to the function.

## Query Response

<frequency_span> is a double.

## Description

When the `BANDpass` filter type is selected (see `:FUNCtion:PARameters:DEPort:BLIMit`), this query returns the span of the bandpass filter.