# Trigger Modes

Subtopics

- High Bandwidth Edge
- Edge
- Glitch
- Pulse Width
- Pattern
- Runt
- Setup And Hold
- Edge Transition
- Edge Then Edge
- Timeout
- Window

The trigger Mode control (for example, at the center of the Trigger setup tab), lets you select the trigger mode. Additional controls let you specify parameters for the selected trigger mode.

The XR8 oscilloscopes provide the following trigger modes:

- High Bandwidth Edge
- Edge
- Glitch
- Pulse Width
- Pattern
- Runt
- Setup And Hold
- Edge Transition
- Edge Then Edge
- Timeout
- Window