# :WAVeform:CGRade:XINCrement?

:WAVeform CGRade Commands

- :WAVeform:CGRade:ASCii:DATA?
- :WAVeform:CGRade:COLumns?
- :WAVeform:CGRade:INTeger:DATA?
- :WAVeform:CGRade:POINts?
- :WAVeform:CGRade:ROWS?
- :WAVeform:CGRade:STATus?
- :WAVeform:CGRade:STATus:REASon?
- :WAVeform:CGRade:UICount?
- :WAVeform:CGRade:WCOunt?
- :WAVeform:CGRade:XINCrement?
- :WAVeform:CGRade:XML:READ?
- :WAVeform:CGRade:XML:WRITe?
- :WAVeform:CGRade:XORigin?
- :WAVeform:CGRade:YINCrement?
- :WAVeform:CGRade:YORigin?

## Query Syntax

    :WAVeform:CGRade:XINCrement?

## Description

Queries the difference in time between two adjacent horizontal points (adjacent data columns) in the eye diagram. To query the difference in amplitude between adjacent vertical points (adjacent data rows) in the eye diagram, use the `:WAVeform:CGRade:YINCrement?` query.