# :FUNCtion:SNDRatio:LFPDelay

:FUNCtion SNDR Setup Commands

- :FUNCtion:SNDRatio:FILE:NAME
- :FUNCtion:SNDRatio:FILE:RELoad
- :FUNCtion:SNDRatio:LFPDelay
- :FUNCtion:SNDRatio:LFPLength
- :FUNCtion:SNDRatio:NAVerages
- :FUNCtion:SNDRatio:PUINterval
- :FUNCtion:SNDRatio:RLMStandard
- :FUNCtion:SNDRatio:RNComp
- :FUNCtion:SNDRatio:RNCValue:LEVel
- :FUNCtion:SNDRatio:SAVE
- :FUNCtion:SNDRatio:SAVE:FILE
- :FUNCtion:SNDRatio:STANdard

## Command Syntax

    :FUNCtionN:SNDRatio:LFPDelay <number_of_UIs>

<number_of_UIs> is an integer.

Where N identifies one of sixty four {1:64} math functions that you can create. For example, `:FUNCtion2`.

## Query Syntax

    :FUNCtionN:SNDRatio:LFPDelay?

## Description

This parameter is used in the filter to compute the linear fit pulse response. It is also a number of unit intervals (UIs). It is sometimes denoted using Dp.

Technology standard test documents typically tell you the value expected to be used for this parameter.