# :MEASure:DATA:NOISe:UREFerence:VALue

Noise Commands

- :MEASure:DATA:NOISe
- :MEASure:DATA:NOISe:FAVorite
- :MEASure:DATA:NOISe:LDETection
- :MEASure:DATA:NOISe:LEVel
- :MEASure:DATA:NOISe:LOCation?
- :MEASure:DATA:NOISe:MLOCation
- :MEASure:DATA:NOISe:OCCurrences
- :MEASure:DATA:NOISe:SOURce
- :MEASure:DATA:NOISe:STATus?
- :MEASure:DATA:NOISe:STATus:DETails?
- :MEASure:DATA:NOISe:STATus:REASon?
- :MEASure:DATA:NOISe:UNITs
- :MEASure:DATA:NOISe:UREFerence:STATe
- :MEASure:DATA:NOISe:UREFerence:VALue

## Command Syntax

    :MEASure:DATA:NOISe:UREFerence:VALue <time_location>

<time_location> is a double.

## Query Syntax

    :MEASure:DATA:NOISe:UREFerence:VALue?

## Description

When a user-defined horizontal reference location is enabled (see `:MEASure:DATA:NOISe:UREFerence:STATe`), this command specifies its time location with respect to the trigger (t = 0) location.