# :MEASure:SNDRatio:LMEans:LEVel

SNDR Level Means Commands

- :MEASure:SNDRatio:LMEans
- :MEASure:SNDRatio:LMEans:FAVorite
- :MEASure:SNDRatio:LMEans:LEVel
- :MEASure:SNDRatio:LMEans:LOCation?
- :MEASure:SNDRatio:LMEans:SOURce
- :MEASure:SNDRatio:LMEans:STATus?
- :MEASure:SNDRatio:LMEans:STATus:DETails?
- :MEASure:SNDRatio:LMEans:STATus:REASon?
- :MEASure:SNDRatio:LMEans:UREFerence:STATe
- :MEASure:SNDRatio:LMEans:UREFerence:VALue

## Command Syntax

    :MEASure:SNDRatio:LMEans:LEVel {LEVel0 | LEVel1 | LEVel2 | LEVel3}

## Query Syntax

    :MEASure:SNDRatio:LMEans:LEVel?

## Description

Selects the level of a NRZ or PAM signal that will be measured when the `:MEASure:SNDRatio:LMEans` parent command is sent. NRZ signals have two possible levels: 0 and 1. PAM3 signals have three possible levels: 0, 1, and 2. PAM4 signals have four possible levels: 0, 1, 2, and 3.