# :MEASure:JITTer:NOISe:ERNValue:LEVel

Noise Setup Commands

- :MEASure:JITTer:NOISe:ANALysis
- :MEASure:JITTer:NOISe:ERNValue:LEVel
- :MEASure:JITTer:NOISe:MLOCation
- :MEASure:JITTer:NOISe:RNBandwidth
- :MEASure:JITTer:NOISe:RNComp
- :MEASure:JITTer:NOISe:RNCValue:LEVel
- :MEASure:JITTer:NOISe:RNSTabilize
- :MEASure:JITTer:NOISe:RNSValue:LEVel
- :MEASure:JITTer:NOISe:UNITs

## Command Syntax

    :MEASure:JITTerN:NOISe:ERNValue:LEVel{0:1} <stable_RN_value>

Where N identifies one of four possible jitter/noise analyses {1:4}. For example, `JITTer4`.

<stable_RN_value> is a double.

## Query Syntax

    :MEASure:JITTerN:NOISe:ERNValue:LEVel{0:1}?

## Description

When user-defined values for RN compensation have been enabled (see `:MEASure:JITTer:NOISe:RNComp`) and explicit clock recovery is being used (see `:CRECovery:MODE` or `:<source>:CRECovery:MODE`), this command lets you specify the appropriate RN values for the explicit clock symbol levels.