# :MEASure:EYE:PAM:EHEight:EYE

PAM Eye Height Commands

- :MEASure:EYE:PAM:EHEight
- :MEASure:EYE:PAM:EHEight:DEFine:EOPening
- :MEASure:EYE:PAM:EHEight:DEFine:EOPening:PROBability
- :MEASure:EYE:PAM:EHEight:EYE
- :MEASure:EYE:PAM:EHEight:FAVorite
- :MEASure:EYE:PAM:EHEight:LOCation?
- :MEASure:EYE:PAM:EHEight:SOURce
- :MEASure:EYE:PAM:EHEight:STATus?
- :MEASure:EYE:PAM:EHEight:STATus:DETails?
- :MEASure:EYE:PAM:EHEight:STATus:REASon?

## Command Syntax

    :MEASure:EYE:PAM:EHEight:EYE {EYE0 | EYE1 | EYE2}

## Query Syntax

    :MEASure:EYE:PAM:EHEight:EYE?

## Description

This command allows you to select an eye on PAM signals on which to perform the `:MEASure:EYE:PAM:EWIDth` measurement. For NRZ signals, the argument `EYE0` is automatically selected and cannot be changed. If you experience difficulties measuring a PAM signal, confirm that the signal-type setting is set appropriately using the `:CHANnel:SIGNal:TYPE` command.

NRZ Waveform
PAM3 Waveform
PAM4 Waveform