# :MEASure:JITTer:NOISe:PI:LEVel

Noise PI (δ-δ) Commands

- :MEASure:JITTer:NOISe:PI?
- :MEASure:JITTer:NOISe:PI:LEVel
- :MEASure:JITTer:NOISe:PI:STATus?
- :MEASure:JITTer:NOISe:PI:STATus:DETails?
- :MEASure:JITTer:NOISe:PI:STATus:REASon?

## Command Syntax

    :MEASure:JITTerN:NOISe:PI:LEVel {LEVel0 | LEVel1}

Where N identifies one of four possible jitter/noise analyses {1:4}. For example, `JITTer4`.

## Query Syntax

    :MEASure:JITTerN:NOISe:PI:LEVel?

## Description

This command specifies the level for which the measurement value is returned.