# :MEASure:DATA:BERatio:ACCumulation

Bit Error Ratio Commands

- :MEASure:DATA:BERatio
- :MEASure:DATA:BERatio:ACCumulation
- :MEASure:DATA:BERatio:FAVorite
- :MEASure:DATA:BERatio:LOCation?
- :MEASure:DATA:BERatio:SOURce
- :MEASure:DATA:BERatio:STATus?
- :MEASure:DATA:BERatio:STATus:DETails?
- :MEASure:DATA:BERatio:STATus:REASon?
- :MEASure:DATA:BERatio:UREFerence:STATe
- :MEASure:DATA:BERatio:UREFerence:VALue

## Command Syntax

    :MEASure:DATA:BERatio:ACCumulation {PACQuisition | CUMulative}

## Query Syntax

    :MEASure:DATA:BERatio:ACCumulation?

## Description

For the Bit Error Ratio (BER) measurement, this command specifies how measurement results are accumulated:

- `PACQuisition` — The measurement is made for each acquisition. The Count in the measurement results indicates how many acquisitions have been observed.
- `CUMulative` — The measurement accumulates data from multiple acquisitions. The Count in the measurement results indicates how many bits have been observed.