# :DISPlay:WINDow:RESults:RVMode

:DISPlay Results Panel Commands

- :DISPlay:WINDow:ECResults:LOCation
- :DISPlay:WINDow:FPResults{1:4}:LOCation
- :DISPlay:WINDow:HRESults:LOCation
- :DISPlay:WINDow:JITTer{1:4}:LOCation
- :DISPlay:WINDow:LLTResults:LOCation
- :DISPlay:WINDow:MARKers:LOCation
- :DISPlay:WINDow:MHIStogram{1:4}:LOCation
- :DISPlay:WINDow:MTESt:LOCation
- :DISPlay:WINDow:NOISe{1:4}:LOCation
- :DISPlay:WINDow:PNMWindow:LOCation
- :DISPlay:WINDow:PNOise:LOCation
- :DISPlay:WINDow:PROTocol{1:4}:LOCation
- :DISPlay:WINDow:RESults:LOCation
- :DISPlay:WINDow:RESults:RVMode

## Command Syntax

    :DISPlay:WINDow:RESults:RVMode {GRID | TILE}

## Query Syntax

    :DISPlay:WINDow:RESults:RVMode?

## Description

Displays the data in the Results measurements pane in either tiled or grid view.

Argument | Description
--- | ---
GRID | Formats Results data in a grid. This is the default view.
TILE | Formats Results data in tiles.

## Sibling Commands

- `:DISPlay:WINDow:RESults:LOCation`