# :CHANnel:SNDRatio:RNCValue:LEVel

:CHANnel SNDR Setup Commands

- :CHANnel:SNDRatio:FILE:NAME
- :CHANnel:SNDRatio:FILE:RELoad
- :CHANnel:SNDRatio:LFPDelay
- :CHANnel:SNDRatio:LFPLength
- :CHANnel:SNDRatio:NAVerages
- :CHANnel:SNDRatio:PUINterval
- :CHANnel:SNDRatio:RLMStandard
- :CHANnel:SNDRatio:RNComp
- :CHANnel:SNDRatio:RNCValue:LEVel
- :CHANnel:SNDRatio:SAVE
- :CHANnel:SNDRatio:SAVE:FILE
- :CHANnel:SNDRatio:STANdard

## Command Syntax

    :CHANnelN:SNDRatio:RNCValue:LEVel{0:3} <custom_RN_value>

Where N identifies a specific channel in the form "<connection1-8>_<ch1-8>". With connection 1, the connection number part (that is, "1_") is optional, and you can simply use the channel number "<ch1-8>". For example, connection 4 channel 2 is `CHANnel4_2`.

<custom_RN_value> is a double.

## Query Syntax

    :CHANnelN:SNDRatio:RNCValue:LEVel{0:3}?

## Description

When using custom RN compensation (see `:CHANnel:SNDRatio:RNComp`), this command lets you specify the custom RN values for the symbol levels.