# :WAVeform:XYFormat:POINts?

:WAVeform XY-Format Commands

- :WAVeform:XYFormat:ASCii:XDATa?
- :WAVeform:XYFormat:ASCii:YDATa?
- :WAVeform:XYFormat:DOUBle:XDATa?
- :WAVeform:XYFormat:DOUBle:YDATa?
- :WAVeform:XYFormat:FLOat:XDATa?
- :WAVeform:XYFormat:FLOat:YDATa?
- :WAVeform:XYFormat:IBLock:DOUBle:XDATa?
- :WAVeform:XYFormat:IBLock:DOUBle:YDATa?
- :WAVeform:XYFormat:IBLock:FLOat:XDATa?
- :WAVeform:XYFormat:IBLock:FLOat:YDATa?
- :WAVeform:XYFormat:POINts?

## Query Syntax

    :WAVeform:XYFormat:POINts?

## Description

Queries the record length (number of points) in the waveform's XYFormat data. Use `:WAVeform:SOURce` to select the source waveform. On a waveform acquisition, data can be missing in one of the following situations:

- When equivalent-time sampling is used, occasionally data may be missing on a few points.
- When an entire waveform pattern is being acquired and the acquisition has not yet completed.