# :MEASure:JITTer:NOISe:LEVel:LEVel

Noise Level Commands

- :MEASure:JITTer:NOISe:LEVel?
- :MEASure:JITTer:NOISe:LEVel:LEVel
- :MEASure:JITTer:NOISe:LEVel:STATus?
- :MEASure:JITTer:NOISe:LEVel:STATus:DETails?
- :MEASure:JITTer:NOISe:LEVel:STATus:REASon?

## Command Syntax

    :MEASure:JITTerN:NOISe:LEVel:LEVel {LEVel0 | LEVel1}

Where N identifies one of four possible jitter/noise analyses {1:4}. For example, `JITTer4`.

## Query Syntax

    :MEASure:JITTerN:NOISe:LEVel:LEVel?

## Description

This command specifies the level for which the measurement value is returned.