# :WMEMory:SNDRatio:PUINterval

:WMEMory SNDR Setup Commands

- :WMEMory:SNDRatio:FILE:NAME
- :WMEMory:SNDRatio:FILE:RELoad
- :WMEMory:SNDRatio:LFPDelay
- :WMEMory:SNDRatio:LFPLength
- :WMEMory:SNDRatio:NAVerages
- :WMEMory:SNDRatio:PUINterval
- :WMEMory:SNDRatio:RLMStandard
- :WMEMory:SNDRatio:RNComp
- :WMEMory:SNDRatio:RNCValue:LEVel
- :WMEMory:SNDRatio:SAVE
- :WMEMory:SNDRatio:SAVE:FILE
- :WMEMory:SNDRatio:STANdard

## Command Syntax

    :WMEMoryN:SNDRatio:PUINterval <points_per_UI>

<points_per_UI> is an integer.

Where N identifies one of eight {1:8} possible waveform memories. For example, `:WMEMory4`.

## Query Syntax

    :WMEMoryN:SNDRatio:PUINterval?

## Description

Specifies the number of sample points per UI (symbol) to use in the SNDR computation.

Technology standard test documents typically tell you the value expected to be used for this parameter.