# :WAVeform:YFORmat:XINCrement?

:WAVeform Y-Format Commands

- :WAVeform:YFORmat:ASCii:YDATa?
- :WAVeform:YFORmat:DOUBle:YDATa?
- :WAVeform:YFORmat:FLOat:YDATa?
- :WAVeform:YFORmat:IBLock:DOUBle:YDATa?
- :WAVeform:YFORmat:IBLock:FLOat:YDATa?
- :WAVeform:YFORmat:POINts?
- :WAVeform:YFORmat:WORD:ENCoding:CHIGh?
- :WAVeform:YFORmat:WORD:ENCoding:CLOW?
- :WAVeform:YFORmat:WORD:ENCoding:HOLE?
- :WAVeform:YFORmat:WORD:ENCoding:YINCrement?
- :WAVeform:YFORmat:WORD:ENCoding:YORigin?
- :WAVeform:YFORmat:WORD:YDATa?
- :WAVeform:YFORmat:XINCrement?
- :WAVeform:YFORmat:XORigin?

## Query Syntax

    :WAVeform:YFORmat:XINCrement?

## Description

Returns the time increment value used to determine the time of each data points of Y-formatted data. Y-formatted data is returned using any of the following queries:

- `:WAVeform:YFORmat:DOUBle:YDATa?` (64-bit floating point values).
- `:WAVeform:YFORmat:FLOat:YDATa?`(32-bit floating point values).
- `:WAVeform:YFORmat:WORD:YDATa?`(16-bit integer values).

### The time at any data point:

Xtime = (Xdata)(Xincrement) + (Xorigin)

where the data point index starts at zero: 0, 1, 2, …, n−1. The first data point for the time must be zero (0) so that the time of the first data point equals the Xorigin. Query the Xorigin using `:WAVeform:YFORmat:XORigin?`