# :MEASure:JITTer:NOISe:LEVel?

Noise Level Commands

- :MEASure:JITTer:NOISe:LEVel?
- :MEASure:JITTer:NOISe:LEVel:LEVel
- :MEASure:JITTer:NOISe:LEVel:STATus?
- :MEASure:JITTer:NOISe:LEVel:STATus:DETails?
- :MEASure:JITTer:NOISe:LEVel:STATus:REASon?

## Query Syntax

    :MEASure:JITTerN:NOISe:LEVel?

Where N identifies one of four possible jitter/noise analyses {1:4}. For example, `JITTer4`.

## Description

Returns the Level value measured for the level specified by `:MEASure:JITTer:NOISe:LEVel:LEVel`.

Level values are used in the calculation of other measurements like Eye Height (see `:MEASure:JITTer:NOISe:EHEight?`).