# :CHANnel:PROBe:UNITs

:CHANnel Probe Commands

- :CHANnel:PROBe:ADAPter:ID?
- :CHANnel:PROBe:ADAPter:STATe?
- :CHANnel:PROBe:ATTenuation
- :CHANnel:PROBe:BANDwidth?
- :CHANnel:PROBe:CAPacitance?
- :CHANnel:PROBe:CORRection:MODE
- :CHANnel:PROBe:CORRection:RESPonse
- :CHANnel:PROBe:COUPling
- :CHANnel:PROBe:DB
- :CHANnel:PROBe:DESCription?
- :CHANnel:PROBe:GAIN
- :CHANnel:PROBe:ID?
- :CHANnel:PROBe:IMPedance?
- :CHANnel:PROBe:MAX?
- :CHANnel:PROBe:MODE
- :CHANnel:PROBe:OMODe
- :CHANnel:PROBe:SNUMber?
- :CHANnel:PROBe:STATe?
- :CHANnel:PROBe:UNITs
- :CHANnel:PROBe:VTMode
- :CHANnel:PROBe:VTValue

## Command Syntax

    :CHANnelN:PROBe:UNITs {AMPere | VOLT | WATT | UNKNown}

Where N identifies a specific channel in the form "<connection1-8>_<ch1-8>". With connection 1, the connection number part (that is, "1_") is optional, and you can simply use the channel number "<ch1-8>". For example, connection 4 channel 2 is `CHANnel4_2`.

## Query Syntax

    :CHANnelN:PROBe:UNITs?

## Description

Specifies the units for a probe.