# :DISPlay:GRID:OUTer:DIMensions

:DISPlay Grid Commands

- :DISPlay:GRID:A:DIMensions
- :DISPlay:GRID:B:DIMensions
- :DISPlay:GRID:C:DIMensions
- :DISPlay:GRID:D:DIMensions
- :DISPlay:GRID:INTensity
- :DISPlay:GRID:OUTer:DIMensions
- :DISPlay:GRID:STATe

## Command Syntax

    :DISPlay:GRID:OUTer:DIMensions <A_row_height>,<B_row_height>,<C_row_height>,<D_row_height>

<A_row_height>, <B_row_height>, <C_row_height>, and <D_row_height> are whole or decimal numbers.

## Query Syntax

    :DISPlay:GRID:OUTer:DIMensions?

## Description

Specifies the proportions of the display height to be used for the A, B, C, and D rows in the panel location grid. The height of a row is the number specified, divided by the sum of all the numbers specified, times the total display height. For example, to specify A, B, C, and D row heights of 40%, 30%, 20%, and 10%, respectively, you can use the dimensions of "4,3,2,1", "4.0,3.0,2.0,1.0", "40,30,20,10", etc.

After sizing the rows in the graphical user interface, the query returns pixel values.

Panel Location Grid