# :MEASure:VERTical:PPHRatio:UNITs

Peak-to-Peak at Hit Ratio Commands

- :MEASure:VERTical:PPHRatio
- :MEASure:VERTical:PPHRatio:FAVorite
- :MEASure:VERTical:PPHRatio:LOCation?
- :MEASure:VERTical:PPHRatio:REGion
- :MEASure:VERTical:PPHRatio:SOURce
- :MEASure:VERTical:PPHRatio:STATus?
- :MEASure:VERTical:PPHRatio:STATus:DETails?
- :MEASure:VERTical:PPHRatio:STATus:REASon?
- :MEASure:VERTical:PPHRatio:THRatio
- :MEASure:VERTical:PPHRatio:UNITs
- :MEASure:VERTical:PPHRatio:UREFerence:STATe
- :MEASure:VERTical:PPHRatio:UREFerence:VALue

## Command Syntax

    :MEASure:VERTical:PPHRatio:UNITs  {WATT | DBM}

## Query Syntax

    :MEASure:VERTical:PPHRatio:UNITs?

## Description

Selects the units of measurement for the Peak-Peak at Hit Ratio measurement (`:MEASure:VERTical:PPHRatio`).