# :MHIStogram:ASCii:DATA?

:MHIStogram Commands

- :MHIStogram Subsystem
- :MHIStogram:ANNotations
- :MHIStogram:ASCii:DATA?
- :MHIStogram:BINS
- :MHIStogram:DIMensions
- :MHIStogram:DISPlay
- :MHIStogram:INCRement?
- :MHIStogram:INTeger:DATA?
- :MHIStogram:ORIGin?
- :MHIStogram:POINts?
- :MHIStogram:SCALe
- :MHIStogram:SOURce:LOCation

## Query Syntax

    :MHIStogramN:ASCii:DATA?

Where N identifies one of four possible measurement histograms {1:4}. For example, `:MHIStogram3`.

## Description

Returns the histogram database as ASCII data (comma-separated values).

Each value is the number of hits (measurement results) in the histogram bin.

To query the number of bins in the measurement histogram, use the `:MHIStogram:POINts?` query.

To return the data in binary, use the `:MHIStogram:INTeger:DATA?` query.