# :WAVeform:CGRade:YINCrement?

:WAVeform CGRade Commands

- :WAVeform:CGRade:ASCii:DATA?
- :WAVeform:CGRade:COLumns?
- :WAVeform:CGRade:INTeger:DATA?
- :WAVeform:CGRade:POINts?
- :WAVeform:CGRade:ROWS?
- :WAVeform:CGRade:STATus?
- :WAVeform:CGRade:STATus:REASon?
- :WAVeform:CGRade:UICount?
- :WAVeform:CGRade:WCOunt?
- :WAVeform:CGRade:XINCrement?
- :WAVeform:CGRade:XML:READ?
- :WAVeform:CGRade:XML:WRITe?
- :WAVeform:CGRade:XORigin?
- :WAVeform:CGRade:YINCrement?
- :WAVeform:CGRade:YORigin?

## Query Syntax

    :WAVeform:CGRade:YINCrement?

## Description

Queries the difference in amplitude between two adjacent vertical points (adjacent data rows) in the eye diagram. To query the difference in time between adjacent points (adjacent data columns) in the eye diagram, use the `:WAVeform:CGRade:XINCrement?` query.