# :NETWorks:TRACe:EYE:WINDow:WIDTh

:NETWorks:TRACe EYE Commands

- :NETWorks:TRACe EYE Commands
- :NETWorks:TRACe:EYE:CCOunt
- :NETWorks:TRACe:EYE:WINDow:LEFT
- :NETWorks:TRACe:EYE:WINDow:METHod
- :NETWorks:TRACe:EYE:WINDow:RIGHt
- :NETWorks:TRACe:EYE:WINDow:TRACking
- :NETWorks:TRACe:EYE:WINDow:WIDTh

## Command Syntax

    :NETWorks:TRACeN:EYE:WINDow:WIDTh<percent>

Where N identifies a specific trace and must be selected from 1 to 128 {1:128}.

<percent> is a double.

## Query Syntax

    :NETWorks:TRACeN:EYE:WINDow:WIDTh?

## Description

When the "At Clock Time" eye window determination method is selected (see `:NETWorks:TRACe:EYE:WINDow:METHod`), this command specifies the UI percentage width about the recovered clock location to use as the eye window. A zero percent for this setting means only the recovered clock location is used.

This command is equivalent to the settings in the Eye tab of the Configure Measurements dialog box.