# :MEASure:SNDRatio:LMEans:UREFerence:VALue

SNDR Level Means Commands

- :MEASure:SNDRatio:LMEans
- :MEASure:SNDRatio:LMEans:FAVorite
- :MEASure:SNDRatio:LMEans:LEVel
- :MEASure:SNDRatio:LMEans:LOCation?
- :MEASure:SNDRatio:LMEans:SOURce
- :MEASure:SNDRatio:LMEans:STATus?
- :MEASure:SNDRatio:LMEans:STATus:DETails?
- :MEASure:SNDRatio:LMEans:STATus:REASon?
- :MEASure:SNDRatio:LMEans:UREFerence:STATe
- :MEASure:SNDRatio:LMEans:UREFerence:VALue

## Command Syntax

    :MEASure:SNDRatio:LMEans:UREFerence:VALue <time_location>

<time_location> is a double.

## Query Syntax

    :MEASure:SNDRatio:LMEans:UREFerence:VALue?

## Description

When a user-defined horizontal reference location is enabled (see `:MEASure:SNDRatio:LMEans:UREFerence:STATe`), this command specifies its time location with respect to the trigger (t = 0) location.