# :MEASure:DATA:DTIerror:UNITs

Data TIE Commands

- :MEASure:DATA:DTIerror
- :MEASure:DATA:DTIerror:EYE
- :MEASure:DATA:DTIerror:FAVorite
- :MEASure:DATA:DTIerror:LOCation?
- :MEASure:DATA:DTIerror:OCCurrences
- :MEASure:DATA:DTIerror:REGion
- :MEASure:DATA:DTIerror:SOURce
- :MEASure:DATA:DTIerror:STATus?
- :MEASure:DATA:DTIerror:STATus:DETails?
- :MEASure:DATA:DTIerror:STATus:REASon?
- :MEASure:DATA:DTIerror:TIEFilter
- :MEASure:DATA:DTIerror:TIEFilter:DFACtor
- :MEASure:DATA:DTIerror:TIEFilter:SHAPe
- :MEASure:DATA:DTIerror:TIEFilter:STARt
- :MEASure:DATA:DTIerror:TIEFilter:STOP
- :MEASure:DATA:DTIerror:TIEFilter:TYPE
- :MEASure:DATA:DTIerror:UNITs
- :MEASure:DATA:DTIerror:UREFerence:STATe
- :MEASure:DATA:DTIerror:UREFerence:VALue

## Command Syntax

    :MEASure:DATA:DTIerror:UNITs  {SECond | UINTerval}

## Query Syntax

    :MEASure:DATA:DTIerror:UNITs?

## Description

Selects the units for the Data TIE measurement (`:MEASure:DATA:DTIerror`) which can be either Second or Unit Interval.