# :WMEMory:SNDRatio:RNCValue:LEVel

:WMEMory SNDR Setup Commands

- :WMEMory:SNDRatio:FILE:NAME
- :WMEMory:SNDRatio:FILE:RELoad
- :WMEMory:SNDRatio:LFPDelay
- :WMEMory:SNDRatio:LFPLength
- :WMEMory:SNDRatio:NAVerages
- :WMEMory:SNDRatio:PUINterval
- :WMEMory:SNDRatio:RLMStandard
- :WMEMory:SNDRatio:RNComp
- :WMEMory:SNDRatio:RNCValue:LEVel
- :WMEMory:SNDRatio:SAVE
- :WMEMory:SNDRatio:SAVE:FILE
- :WMEMory:SNDRatio:STANdard

## Command Syntax

    :WMEMoryN:SNDRatio:RNCValue:LEVel{0:3} <custom_RN_value>

Where N identifies one of eight {1:8} possible waveform memories. For example, `:WMEMory4`.

<custom_RN_value> is a double.

## Query Syntax

    :WMEMoryN:SNDRatio:RNCValue:LEVel{0:3}?

## Description

When using custom RN compensation (see `:WMEMory:SNDRatio:RNComp`), this command lets you specify the custom RN values for the symbol levels.