# :SYSTem:TEMPerature:STABle?

Information Commands

- :SYSTem:DATE?
- :SYSTem:EMBedded?
- :SYSTem:HELP:HEADers?
- :SYSTem:HREVision?
- :SYSTem:MODel?
- :SYSTem:OPTions?
- :SYSTem:OSYStem?
- :SYSTem:PERSona:MANufacturer
- :SYSTem:PERSona:MANufacturer:DEFault
- :SYSTem:PERSona:MODel
- :SYSTem:PERSona:MODel:DEFault
- :SYSTem:SERial?
- :SYSTem:SIGNal:TYPE?
- :SYSTem:TEMPerature?
- :SYSTem:TEMPerature:STABle?
- :SYSTem:TIME?
- :SYSTem:UTCNow?

## Query Syntax

    :SYSTem:TEMPerature:STABle?

## Query Response

    {1 | 0}

## Description

This query returns 0 if the oscilloscope's temperature is outside of the calibrated range or 1 if it is within the range.