# :TRIGger:DELay:EDELay:SLOPe

:TRIGger Edge Then Edge Commands

- :TRIGger:DELay:ARM:SLOPe
- :TRIGger:DELay:ARM:SOURce
- :TRIGger:DELay:EDELay:COUNt
- :TRIGger:DELay:EDELay:SLOPe
- :TRIGger:DELay:EDELay:SOURce
- :TRIGger:DELay:MODE
- :TRIGger:DELay:TDELay:TIME
- :TRIGger:DELay:TRIGger:SLOPe
- :TRIGger:DELay:TRIGger:SOURce

## Command Syntax

    :TRIGger:DELay:EDELay:SLOPe  {POSitive | NEGative}

## Query Syntax

    :TRIGger:DELay:EDELay:SLOPe?

## Description

In the Edge Then Edge trigger mode (see `:TRIGger:MODE`), when Delaying By Event (see `:TRIGger:DELay:MODE`), this command specifies the edge of the Delay By Event source (see `:TRIGger:DELay:EDELay:SOURce`) that will identify the event.